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	RADNI STROJ – KOMBINIRANI UTOVARIVAČ, ROVOKOPAČ - KOMBINIRKA

	
	
	
	

	
	Traženo
	Ponuđeno DA/NE
	Opis ili Napomena
( upisati vrijednost ako je tražen brojčani podatak)

	TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:
	 
	

	Marka i tip (navesti): 

	1. Stroj
	Kombinirani utovarivač, rovokopač, starost max. 7 godina ili maksimlno 3.000 radnih sati
	 
	

	2. Motor
	turbo diesel motor
	 
	

	3. Snaga motora 
	Najmanje 82 kW
	 
	

	4. Zapremnina motora
	min.4400 ccm
	 
	

	5. Pogon
	na sva četiri kotača, sa mogućnošću isključivanja zbog pogona samo na zadnje kotače (cestovna vožnja)
	
	

	6. Upravljanje
	Upravljanje na prednje kotače
	 
	

	7. Kočnice
	hidraulične proporcionalne sa dvostrukim pedalama, samopodešavajuće, mogućnost kočenja sa dva i sa četiri kotača
	 
	

	8. Brzina kretanja u najvišem stupnju prijenosa unaprijed
	Najmanje 35 km/h
	 
	

	9. Brzina kretanja u najvišem stupnju prijenosa unatrag
	Najmanje 27 km/h
	 
	

	10. Zapremina rezervoara za gorivo
	Najmanje 160 litara
	 
	

	11.Gume 
	prednje min. 20˝ i zadnje min 30˝
	 
	

	12. Zapremina utovarne korpe
	Najmanje 1,2 m3
	 
	

	13. Prednja utovarna korpa
	hidrauličko otvarajuća, sa zubima
	 
	

	14. Cilindri za nagib prednje korpe
	da, minimalno 2 cilindra
	 
	

	15. Mogućnost punjenja prednje korpe vožnjom unatrag
	da
	 
	

	16. Plivajući hod prednje korpe
	da
	 
	

	17. Prednja osovina
	da
	 
	

	18. Teleskopska rovokopačka grana
	da
	 
	

	19. Dubina kopanja rovokopačke grane
	Najmanje 5300 mm
	 
	

	20. Širina stroja
	Maksimalno 2.500 mm
	
	

	21. Visina stroja u transportnom položaju (sklopljena ruka sa kopačkom žlicom )
	najviše 4010 mm
	 
	

	22. Masa stroja (sa kopačkom žlicom 600mm ,utovarnom korpom, vilicama i punim spremnikom goriva )
	Maksimalno  9200 kg
	 
	

	23. Bočni kutni pomak rovokopačke ruke
	da 
	 
	

	24. Radna svjetla za rad u noćnim uvjetima
	najmanje 4 naprijed i 4 natrag sva podesiva 
(ne uključuje cestovnu signalizaciju)
	 
	

	25. Kompletna cestovna signalizacija
	da
	 
	

	26. Osvjetljena pozicija registarske pločice odostraga
	da
	 
	

	27. Rotacijska lampa
	da
	 
	

	28. Automatski mjenjač
	da
	 
	

	29. Broj stupnjeva prijenosa
	najmanje 4 brzine naprijed i najmanje 4 brzine nazad
	 
	

	30. Blokada pretvarača okretnog momenta 
	da
	 
	

	31. Minimalni protok hidrauličnog ulja
	Najmanje 160 l/min
	 
	

	32. Kabina 
	ROPS/FOPS zaštita
	
	

	33. Amortizirajuće sjedalo rukovatelja
	da
	 
	

	34. Kabina s klima uređajem
	da
	 
	

	35. Servo upravljač
	da
	 
	

	36. Instalacija za čekić
	Instalacija u dva smjera
	
	

	[bookmark: _GoBack]37. Jamstvo na stroj
	Minimalno 1 godina ili 1000 radnih sati 
	
	

	
	
	
	



         NAPOMENA: ponuđeni stroj mora zadovoljiti sve tražene karakteristike. 


